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Проект по технологии на тему "Подставка под горячее" описывает творческую работу учащегося 7 класса, где он самостоятельно изготовил подставку под горячую посуду из дерева, изучил технологию изготовления подставки под горячее и повторил правила безопасной работы с инструментами.

Готовый детский творческий проект по технологии "Подставка под горячее" содержит исторические сведения о возникновении первых подставок под горячее и их изменении до современности. Автор составляет списки материалов, инструментов и оборудования, которые были им использованы в процессе выполнения работы над изделием, а также технологическую карту, в которой изложена последовательность изготовления подставки под горячее.
В учебной творческой работе по технологии для мальчиков об изготовлении подставки под горячее из древесины учащийся 7 класса самостоятельно изготавливает подставку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изделию. Подробный экономический расчет изготовления подставки под горячее своими руками подтверждает, что изделие, сделанное самостоятельно, имеет не только уникальный дизайн, но и экономически выгодно.
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Введение

Не последнюю роль в оформлении интерьера играют подставки под горячее. Любая подставка под горячее, из какого бы материала её не изготовили, является полезным аксессуаром, который необходим в каждом доме. Выполненная из традиционного материала, в дизайнерском исполнении, украсит любую кухню, а благодаря разнообразию цветовой гаммы, модель и рисунка, она идеально подойдёт, к любому современному интерьеру.
Дом, в которой мы живём и отдыхаем, должна быть удобной, уютной и красивой. Чтобы достигнуть этого, вовсе нет необходимости, затрачивать большие средства. Для этого можно многое сделать своими руками. Подставку будем выполнять из подручных материалов. Она должна быть оригинальной формы, защищать мебель от нагрева, не царапать стол, не скользить по нему, легко отмываться и быть в использовании.
Цель работы: изготовить деревянную подставку под горячее.
Задачи:
1. Приобрести материалы и инструменты для изготовления подставки под горячее.
2. Освоить технологию изготовления подставки под горячее.
3. Повторить правила безопасной работы.
Объект: подставка под горячее.
Предмет: изготовление подставки под горячее из дерева своими руками.
Главное в этом проекте, то, что подставку можно сделать самостоятельно. В процессе изготовления используются приобретённые знания, умения и навыки в области математики, физики и технологии.
Изготовление подставки способствует закреплению ранее изученного материала таких тем, как «Разметка», «Пиление», «Сверление», «Шлифование», «Покраска», «Лакирование».
Оснащение учебных мастерских позволяет выполнить этот проект, данная работа не опасна. В процессе выполнения можно ознакомиться с технологией оформления интерьера. Изготовив подставку, я вложу личный вклад в оформление дома.
Требования, предъявляемые к подставке под горячее
Проектируя модель следует учитывать его надёжность, долговечность, универсальность, лёгкость, простота, предельная масса и габариты, требования дизайна ( пропорциональность, гармоничность линий).
История и современность подставки

Родиной самой первой подставки считается Германия. На немецком языке этот аксессуар назывался бирдикель, что в переводе на русский означает крышка для пива. Владельцы германских пивных баров закрывали кружки с пивом салфетками из фетра, сделано это для того чтобы защитить хмельной напиток от мух и прочих насекомых.
Эти же салфетки потом начали подкладывать под кружки, чтобы они не скользили. Бирдикели в те времена были много разовыми, их стирали, сушили и пользовались снова. Через несколько лет были изобретены изделия из толстого впитывающего влагу картона, но и они имели весьма не продолжительный срок службы.
Со временем их стали делать из более прочных материалов, стойких к влаге и высокой температуре. Современные салфетки поражают многообразием выбора на любой вкус и кошелёк. Они производятся из стекла, металла силикона, пробки, ткани, фарфора. Но самыми востребованными у хозяек стали подставки из натурального дерева.
Они могут изготавливаться как из цельного бруска древесины, так и из нескольких спилов в форме цветов фруктов. Ухаживать за таким изделием не сложно, самое главное правило - не оставлять надолго в воде и хранить вблизи центрального отопления.
Материал для изготовления подставки
Изделие, которое я решил изготовить, как было указано выше, должно быть аккуратным, красивым и прочным. Подставку под горячее я решил изготовить из фанеры. Она отличается высокой прочностью, стойкостью. Применяется в столярном и мебельном производстве. Легко подаётся обработке, шлифовке, лакированию.
Виды пиломатериалов:
· ДВП
· Доска не обрезная
· ДСП
· Фанера многослойная
· Доска обрезная
· Фанера
Технология изготовления подставки под горячее
Для изготовления подставки применяем следующие основные операции: разметка, сверление, пиление, шлифование, отделка.
Наибольшие трудности вызывает работа связанная отделкой, так как много различных вариантов, а выбрать надо наиболее оптимальный.
Различные варианты отделки изделия:
· Полирование.
· Инкрустация.
· Лакирование.
· Обжигание.
Способы отделки:
· Окрашивание морилкой.
· Оклейка текстурной бумагой.
· Резьба.
· Окраска краской.
К интерьеру нашей комнаты подходит окрашивание подставки краской, лакирование. Поэтому я выбрал эти способы отделки.
Инструменты и оборудование для изготовления подставки

При изготовлении стола выше указанной конструкции необходимо использовать ручные деревообрабатывающие инструменты и оборудование:
· Столярный верстак
· Ножовка
Инструкция по технике безопасности при ручной обработке древесины
До начала работы:
1. Правильно надеть спецодежду.
2. Проверить наличие инвентаря, исправность верстака.
3. Разложить на верстаке инструменты индивидуального пользования в строгом порядке установленном учителем. На верстаке не должно быть ничего лишнего.
Во время работы:
1. Надёжно закрепить материал в зажимах верстака.
2. Пользоваться инструментом исправным и наточенным
3. Пилить плавно, без рывков.
4. Заканчивая работу, необходимо ослабить нажим на лобзик и поддержать часть заготовки.
5. Не допускать захламлённости верстака отходами, стружками.
6. Своевременно возвращать учителю инструменты общего пользования.
7. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приёмами работы.
8. В случае порчи инструмента во время работы немедленно заменить его.
9. Остатки материалов, незаконченные изделия сдать дежурному или учителю.
10. Проверить состояние инструментов и положить их в том порядке, как установлено учителем.
11. Убрать своё рабочее место, пользуясь щёткой. Сдувать стружку ртом или сметать рукой запрещается.
12. На верстаке проверить наличие и состояние клиньев, а зажимные коробки завинтить до установленного зазора (не более 2-5 мм.)
13. Привести себя в порядок.
14. Из мастерской выходить с разрешением учителя.
Технологическая карта. Изготовление подставки под горячее
Последовательность выполнения работы:
1. Выбрать фанеру с учётом припусков на обработку.
2. Разметить фанеру по длине и ширине, отпилить.
3. Приложить к фанере копировальную бумагу с шаблоном и обвести карандашом.
4. Просверлить отверстия и выпилить.
5. Отшлифовать наружные и внутренние поверхности.
6. Произвести отделку изделия.
Контроль качества подставки под горячее
Готовое изделие отвечает следующим требованиям:
1. Изделие изготовлено из натуральной древесины.
2. Все детали изготовлены аккуратно в соответствии свыше указанной технологией.
3. Внешний вид изделия производит благоприятное впечатление.
Экологическое обоснование подставки из фанеры
Изделия из натуральной древесины безопасны. Они не на вред окружающей среде и полностью подлежат вторичной переработке.
Небольшую экологическую проблему может создавать применение мебельного лака.
Оценка подставки под горячее
В заключение творческого проекта по технологии об изготовлении подставки под горячее мною были сделаны такие выводы:
· Подставка изготовлена собственными силами намного дешевле, чем рыночная стоимость.
· Улучшает интерьер комнаты.
· Все технологические операции доступны.
Реклама подставки
Помочь добавить в интерьер некую изюминку поможет подставка под горячее. Хорошие подставки по выгодной цене купи себе и маме, сестрёнке и жене. Обращаться по адресу: с. Ташкирмень, Молодежная, дом 10.
Словарь терминов
Древесина – ткань растений, состоящая из клеток с одревесневшими стенками. Широко используется как конструкционный материал.
Заготовка – предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают деталь.
Изделие – предмет или совокупность предметов, подлежащих изготовлению.
Основные виды изделий – это детали, сборочные единицы и комплекты.
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